	区（县）级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

榕仓环评〔2025〕21号

锐捷网络股份有限公司报送的《锐捷创新数字工厂扩建项目建设项目环境影响评价报告表》（以下简称报告表）收悉，根据《环境影响评价法》第22条等规定，现提出审批意见如下：

一、根据《报告表》评价结论，同意锐捷网络股份有限公司在福州市仓山区石仓路9号进行锐捷创新数字工厂扩建项目建设，建设内容：新增网络交换机44.6万台/年，LPO光模块50万台/年，新增IQC实验室、TQC实验室、HASA实验室、可靠性实验室。

二、项目应落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1、项目新增设备应合理布局，高噪声设备应采取有效的隔声、减震、降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）的3类标准。

2、实验室前两道器具清洗用水应集中收集，作为危废处置，后道清洗废水连同生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网，废水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准。

3、焊接废气应经布袋除尘后接入现有活性炭治理设施治理达标后排放；产生废气的实验应在通风橱内进行，连同擦拭、清洗、粘胶装配工序产生的有机废气集中收集后接入现有活性炭治理设施治理达标后排放。废气污染物非甲烷总烃、锡及其化合物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准限值；厂界非甲烷总烃、锡及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中规定的限值。

4、应做好固体废物的分类处置工作，其中：一般性固废应尽量回收利用；生活垃圾应集中收集袋装处理、定点堆放，并及时交由环卫部门统一处理；危险废物应集中收集、规范贮存及时交由有资质单位回收处置。

5、应定期评估活性炭吸附效率，并按时更换，确保污染物稳定达标排放。

三、总量控制：本项目扩建后全厂VOCs≤2.6033t/a。

四、我局委托福州市仓山生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督监察和竣工环保验收后的日常环保监督管理工作。               

                                                     （盖章）

经办人：                              年    月    日 


