	区（县）级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

榕仓环评〔2026〕6号

福建欧中电子有限公司报送的《电感器、电阻器、电容器等电子元器件建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，现提出审批意见如下：

一、该项目位于福州市仓山区盖山镇盘屿路869号金山工业集中区福湾园 29#楼一层和四层，建设内容及规模：新增一条电阻器生产线及一条电感生产线，扩建后全厂年产多层陶瓷电容器1000万只、电阻器产能5亿只、电感器1000万只。根据《报告表》评价结论，同意该项目建设。

二、应落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1、高噪声设备应合理布局，并采取有效地隔声、减震、降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

2、项目喷淋塔用水应循环使用，不外排，生活污水依托厂房配套的化粪池处理后排入市政污水管网。
3、加强对各类废气的控制、收集与处理。产生有机废气的工序应在密闭空间内进行，废气统一收集接入现有废气治理设施处理达标后由排气筒引至15米高空排放，激光调阻工序产生的粉尘应经过除尘器处理达标后，由排气筒引至15米高空排放。废气污染物非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表 1、表4排放限值，颗粒物有组织和无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值（排放速率严格50%执行），厂区内监控点处任意一次NMHC浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值。

4、应做好固体废物的分类处置工作，生产过程中产生的一般工业固体废物应尽量回收利用；生活垃圾应集中收集袋装化处理，定点堆放，并及时交由环卫部门统一处理；危险废物应集中收集、规范贮存并定期交由有资质单位回收处置。

5、按要求分别对不同区域采取相应的防渗处理措施，防止污染土壤和地下水。

6、应加强环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。

三、总量控制：该项目新增VOCs：0.0387t/a，由福州市生态环境局统筹总量指标替代来源。
四、我局委托福州市仓山生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查和竣工环境保护验收后的日常环保监督管理工作。            

（盖章）

经办人：                                年    月    日






