	区（县）级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

榕仓环评〔2025〕20号

福州洋桥科技有限公司报送的《年产900吨吸塑膜生产项目建设项目环境影响评价报告表》（以下简称报告表）收悉，根据《环境影响评价法》第22条等规定，现提出审批意见如下：

一、根据《报告表》评价结论，同意福州洋桥科技有限公司在福州市仓山区建新镇镜浦路9号2号楼进行年产900吨吸塑膜生产项目。

二、项目应落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1、车间设备应合理布局，高噪声设备应采取有效的隔声、减震、降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）的3类标准。

2、项目生产冷却水应循环使用，不得外排，生活废水依托厂房配套的化粪池治理后排入市政污水管网。

3、项目吹塑车间应密闭，产生的废气应集中收集并经治理达标后引至高空排放，排气筒高度≥15m，废气污染物非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9浓度限值，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建和表2标准值，厂区内监控点处任意一次NMHC浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中排放限值。

4、应做好固体废物的分类处置工作，生产过程中产生的一般性固废应尽量回收利用；生活垃圾应集中收集袋装处理、定点堆放，并及时交由环卫部门统一处理；危险废物应集中收集规范贮存并定期交由有资质单位回收处置。

三、项目新增VOCs0.7313吨/年，你司应在投运前按照总量指标相关规定取得VOCs排污权指标。

四、我局委托福州市仓山生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督监察和竣工环保验收后的日常环保监督管理工作。               

                                                     （盖章）

经办人：                                年    月    日 


